磷酸铁锂系列：

A:油电混合(120AH－345.6V；60AH－345.6V等，批量应用于深圳五州龙公交车、青年客车、苏州金龙，最长行驰公里数超出30万公里)；
B:纯电动(400AH－345.6V;900AH-345.6V;120AH-345.6V;600AH-537.6V;360AH-601.6V;480AH-563.2V等，批量应用于深圳五州龙、郑州宇通、常隆客车、郑州日产、北京环卫等)
C:低速车(100AH-48V;150AH-48V;应用于麦科卡、沃森)
D:UPS/矿用(100AH-48V;400AH-48V;800AH-48V等，应用于易事特、济宁高科等);

三元系列:(60AH-750V；40AH-345.6V,应用于东风汽车);