**产品介绍 Overview**

1/30000高精度设计，精确稳定

采用充电、插电两用方式，供选择，免除电源不稳定或停电困扰。

具有单点校正及三点校正功能，确保精准度

具有自动调整零点及软体滤波功能，秤重反应速度可依使用环境不同作调整。

LCD液晶显示屏幕并具有自动照明功能。

具有三段式数量警示功能，可设定上限，标准，下限数量警示，并具有一组记忆功能。

具有累计数量功能并可以逐笔显示及消除功能。

可选配双向RS-232接口，可外接计算机、自粘式打印机、撞针式小型打印机、三色警示灯。

广泛适用于各类运输、仓库库存管理、加工零部件计数等

**技术参数 Specifications**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机       型 | JTS-3BC | JTS-6BC | JTS-15BC | JTS-30BC |
| 最大秤量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
| 最小感量 | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g |
| 显示屏幕mm | 64x18 |
| 单位选择 | kg/g/pcs |
| 输出介面 | RS-232 |
| 秤盘尺寸mm | 334×245 |
| 秤盘厚度mm | 1.2 |
| 秤盘材质 | 不锈钢 |
| 使用电源 | 220v/蓄电池6v   4.5A |
| 使用环境 | -5℃-40℃ |
| 外观尺寸mm | 404×348×124 |
| 净       重 | 5.6kg |

**产品细节 Details**









**产品尺寸 Dimensions**

