**产品介绍 Overview**

SK系列半自动捆扎机以PP机用带为捆扎材料，主要用于商业、邮政、铁路、银行、食品、医药、书刊发行等行业的纸箱、木箱、纸包件、柳编箱、布包件的包装捆扎。

**产品特点 Features**

在插入机用带后，机器能自动完成聚带粘合切断出带的捆扎过程

瞬间加热：打开电源后5秒钟即可捆包

可适用各种规格之PP带：可处理6-15mm的PP带

节电功能：机器停止捆扎工作后运行35秒钟即可自动停机

捆扎质量高：包装带粘合牢固。

**技术参数 Specifications**

|  |  |
| --- | --- |
| 型　号 | SK-3 |
| 捆扎力 | 5-60公斤 |
| 捆扎速度 | 2.2秒/条 |
| 机用带宽度 | 6-15mm |
| 供给电源 |  220V/50-60Hz |
| 耗用功率 | 0.4千瓦 |
| 机器尺寸 | 1470×580×505mm |
| 机器重量 | 85kg |

**注意事项 Notices**

不能直接用水冲洗机器，如果厂房潮湿的话，工作人员最好不要赤脚操作，而且机器下边最好保持干燥；

经常涂擦润滑油，特别是主要部件；

捆扎机不能进行工作的时候不要擅自拆开，检查维修，应当告知技术人员，请求援助；

机器使用后注意清扫；

特别注意，机器不使用时应当拔下电源；

工作人员不要把手或是其他身体部位挡在打包带和包装工具之间；