**产品介绍 Overview**

适用胶带宽度(mm)：50-75

适用于警示、标识胶带的地面铺设，降低劳力强度

**产品特点 Features**

钢制结构配有塑胶把手，划线平整

外形设计符合人体力学，改变原有的手动粘贴方式，便于工厂内规定区域的标识及划分

配有专门存放胶带的箱体方便携带

底部长60cm，操作高度为120cm,划线长度为10cm,底板长56cm