工作台

工作台是一种通用性较强的操作设备，它应用广泛，适用于电子、国防、精密仪

器、仪表、模具等行业。工作台是为工厂的组装、生产、维修、操作等工作而专门设

计。它是一种有优质冷轧钢板制成的工作桌框架结构，坚固的工作桌框架,牢固平稳，

同时可以配合各种情况使用的台面，台面经 特殊处理，具有防腐、抗冲击力强等特性

,多种台面可供选择。

重型工作台台面厚度为50mm，中型工作台台面为30mm,轻型工作台台面为30mm或25mm.

工作台台面

绿色复合工作台台面(F)

特点：耐酸碱、耐磨、耐油；抗

冲击；桌面呈圆弧状，不易因受

撞击而损坏。

特点：耐高温、耐磨、耐油、耐

酸腐蚀，使用寿命长等多功能桌

面。

铁板工作台台面(T)

竹木工作台台面(Z)接单生产

特点：特别坚固，耐火且耐抗化学

品，生长周期特别短，节省资源。

不锈钢工作台台面(B)

耐酸碱，基材为中密度纤维板。

适用于对防尘、防腐要求较高作

业场合。

灰色复合工作台台面(FF)

移动吊轨及日光灯

漏电保护器、电源插座开关

气路接口

方孔板及百叶板

物料盒

高度角度可调置物盘

特点：耐酸碱、耐磨、耐油；抗

冲击；桌面呈圆弧状，不易因受

撞击而损坏。

榉木工作台台面(J)

台面平整、美观强度高，可在上

面进行机械加工，冲击性好。适

合包装、车间办公作业。

防静电工作台台面(D)

防静电、耐冲击、耐酸、耐碱、

吸振，适合一般电子行业作业，

机具维修，生产作业等用途。

防火板工作台台面(H)

美观、耐磨、防火，高强度包边

坚固、实用、圆角设计、不易损

坏、不易脱落。

工作台可根据客户的不同需求选择不同的配件,组合各种不同用途的样款,

做到一目了然、方便快捷，打造特殊用途的工作台，有效的提高工作效率。柜

体也可根据需要有吊抽、落地柜等选择，并可配垫脚。

吊柜

落地柜

工作台配件：**51**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**52**

15系列工作台

长度：1500mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

型号

尺寸mm

**WB157512J-G**

1500\*750\*800+1100

**WB159012J-G**

1500\*900\*800+1100

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

15系列工作台

长度：1500mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

重量型工作桌可配合挂板、上架、挂钩及电

器配件，组合各种不同用途之测试桌，并可依据

客户之需求设计；打造特殊用途之工作桌，有

效提高工作效率。

特别适合：

实验室、测试单位、维修厂、组装厂

模具厂、机械厂及一般工厂使用。

桌板厚度50mm,可平均荷重1000-2000kg。

组合式设计，可选择桌板、箱体、挂板、

挂钩、物料盒、插座与其他配件。

台面类型

图示

型号 WB157502F WB157502J WB157502T WB157502B

尺寸

1500W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB159002F WB159002J WB159002T WB159002B

尺寸

1500W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*380H

564W\*600D\*380H

100-S

100-S

备注：红色字体型号为常备现货

备注：红色字体型号为常备现货

台面类型

图示

型号 WB157504F WB157504J WB157504T WB157504B

尺寸

1500W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB159004F WB159004J WB159004T WB159004B

尺寸

1500W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*700H

564W\*600D\*700H

台面类型

图示

型号 WB157513F WB157513J WB157513T WB157513B

尺寸

1500W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB159013F WB159013J WB159013T WB159013B

尺寸

1500W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*700H

564W\*600D\*700H

台面类型

图示

型号 WB157503F WB157503J WB157503T WB157503B

尺寸

1500W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB159003F WB159003J WB159003T WB159003B

尺寸

1500W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*380H

564W\*600D\*380H

100-S

100-S

100-S

75-S

75-S

100-S

150-S

200-S

台面类型

图示

型号 WB157505F WB157505J WB157505T WB157505B

尺寸

1500W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB159005F WB159005J WB159005T WB159005B

尺寸

1500W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*700H

564W\*600D\*700H

台面类型

图示

型号 WB157500F WB157500J WB157500T WB157500B

尺寸

1500W\*750D\*800H

型号 WB159000F WB159000J WB159000T WB159000B

尺寸

1500W\*900D\*800H

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

100-S

200-S

100-S

100-S

200-S

200-S**53**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**54**

18系列工作台

长度：1800mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

型号

尺寸mm

**WB187525F**

1800\*750\*850h

**WB189025F**

1800\*900\*850h

台面可根据客户要求选配，平均荷重1000kg.

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

18系列工作台

长度：1800mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

75-S

75-S

100-S

150-S

200-S

75-S

75-S

100-S

150-S

200-S

台面类型

图示

型号 WB187502F WB187502J WB187502T WB187502B

尺寸

1800W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB189002F WB189002J WB189002T WB189002B

尺寸

1800W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*700H

564W\*600D\*700H

台面类型

图示

型号 WB187500F WB187500J WB187500T WB187500B

尺寸

1800W\*750D\*800H

型号 WB189000F WB189000J WB189000T WB189000B

尺寸

1800W\*900D\*800H

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

75-S

150-S

350-D

台面类型

图示

型号 WB187503F WB187503J WB187503T WB187503B

尺寸

1800W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB189003F WB189003J WB189003T WB189003B

尺寸

1800W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*380H

564W\*600D\*380H

台面类型

图示

型号 WB187504F WB187504J WB187504T WB187504B

尺寸

1800W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB189004F WB189004J WB189004T WB189004B

尺寸

1800W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*700H

564W\*600D\*700H

75-S

75-S

150-S

100-S

100-S

200-S

200-S

备注：红色字体型号为常备现货

备注：红色字体型号为常备现货**55**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**56**

21系列工作台

长度：2100mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

21系列工作台

长度：2100mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

100-S

100-S

100-S

100-S

100-S

75-S

75-S

100-S

150-S

200-S

台面类型

图示

型号 WB217503F WB217503J WB217503T WB217503B

尺寸

2100W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB219003F WB219003J WB219003T WB219003B

尺寸

2100W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*380H

564W\*600D\*380H

台面类型

图示

型号 WB217502F WB217502J WB217502T WB217502B

尺寸

2100W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB219002F WB219002J WB219002T WB219002B

尺寸

2100W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*280H

564W\*600D\*280H

台面类型

图示

型号 WB217505F WB217505J WB217505T WB217505B

尺寸

2100W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB219005F WB219005J WB219005T WB219005B

尺寸

2100W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*700H

564W\*600D\*700H

台面类型

图示

型号 WB217500F WB217500J WB217500T WB217500B

尺寸

2100W\*750D\*800H

型号 WB219000F WB219000J WB219000T WB219000B

尺寸

2100W\*900D\*800H

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

备注：红色字体型号为常备现货

75-S

75-S

200-S

100-S

150-S

100-S

100-S

100-S

100-S

100-S

台面类型

图示

型号 WB217523F WB217523J WB217523T WB217523B

尺寸

2100W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB219023F WB219023J WB219023T WB219023B

尺寸

2100W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

(564W\*750D\*380H)\*2

（564W\*600D\*380H)\*2

台面类型

图示

型号 WB217522F WB217522J WB217522T WB217522B

尺寸

2100W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB219022F WB219022J WB219022T WB219022B

尺寸

2100W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

（564W\*750D\*280H）\*2

（564W\*600D\*280H）\*2

台面类型

图示

型号 WB217525F WB217525J WB217525T WB217525B

尺寸

2100W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB219025F WB219025J WB219025T WB219025B

尺寸

2100W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

(564W\*750D\*700H)\*2

(564W\*600D\*700H)\*2**57**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**58**

24系列工作台

长度：2400mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

型号

尺寸mm

**WB247503F**

2400\*750\*800+1000h

**WB249003F**

2400\*900\*800+1000h

台面可根据客户要求选配，平均荷重1000kg.

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

24系列工作台

长度：2400mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

75-S

75-S

100-S

325-D

台面类型

图示

型号 WB247514F WB247514J WB247514T WB247514B

尺寸

2400W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB219003F WB219003J WB219003T WB219003B

尺寸

2400W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

左：564W\*600D\*675H 右：564W\*600D\*700H

左：564W\*600D\*675H 右：564W\*600D\*700H

台面类型

图示

型号 WB247504F WB247504J WB247504T WB247504B

尺寸

2400W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB249004F WB249004J WB249004T WB249004B

尺寸

2400W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*700H

564W\*600D\*700H

台面类型

图示

型号 WB247505F WB247505J WB247505T WB247505B

尺寸

2400W\*750D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*459

型号 WB249005F WB249005J WB249005T WB249005B

尺寸

2400W\*900D\*800H

吊柜柜体尺寸/mm

抽屉有效尺寸/mm

459\*612

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

564W\*750D\*700H

564W\*600D\*700H

台面类型

图示

型号 WB247500F WB247500J WB247500T WB247500B

尺寸

2400W\*750D\*800H

型号 WB249000F WB249000J WB249000T WB249000B

尺寸

2400W\*900D\*800H

绿色复合台面

榉木台面

铁板台面

不锈钢台面

备注：红色字体型号为常备现货

100-S

100-S

100-S

300-S

100-S

100-S

100-S

100-S

300-S

475-D**59**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**60**

组合工作台

长度：1500/1800/2000mm

深度：700/750mm(27\*27E)

高度：800mm

d

型号

尺寸mm

**WBZ207004**

2000\*700\*800h

2\*100mm,2\*150mm,

右边对开门，门内一块可调搁板(100kg)。

型号

尺寸mm

**WBG15601**

1500\*60\*600h

型号

尺寸mm

**WBG151001**

1500\*400\*1000h

型号

尺寸mm

**WBG18601**

1800\*60\*600h

型号

尺寸mm

**WBG181001**

1800\*400\*1000h

型号

尺寸mm

**WBG21601**

2100\*60\*600h

型号

尺寸mm

**WBG211001**

2100\*400\*1000h

型号

尺寸mm

**WBG30601**

3000\*60\*600h

型号

尺寸mm

**WBG301001**

3000\*400\*1000h

型号

尺寸mm

**WBZ187502**

1800\*750\*800h

1\*150mm,1\*350mm,下配二层台板(200kg)。

459x459mm

挂板架系列

长度：1500/1800/2100mm

高度：600/1000mm

型号

尺寸mm

**WBZ157502**

1500\*750\*800h

1\*150mm,1\*350mm,右配一空柜。

型号

尺寸mm

**WBZ157524**

1500\*750\*800h

2\*100mm,2\*150mm,右配一层可调搁板(100kg)。

型号

尺寸mm

**WBZ207513**

2000\*750\*800h

2\*150mm,1\*200mm,

两边配单开门柜，内各一层可调搁板(100kg)。

型号

尺寸mm

**WBZ207523**

2000\*750\*800h

4\*150mm,2\*200mm,

左边配单开门柜，内一层可调搁板(100kg)。

型号

尺寸mm

**WBZ207503**

2000\*750\*800h

2\*150mm,1\*200mm,中配一层可调搁板（100kg）,

左配单开门柜，内一层可调搁板(100kg)。

型号

尺寸mm

**WBZ207024**

2000\*700\*800h

4\*100mm,4\*150mm,下配一层台板(200kg)。

型号

尺寸mm

**WBZ157004**

1500\*700\*800h

2\*100mm,2\*150mm,下配一层台板(200kg)。

型号

尺寸mm

**WBZ207011**

2000\*700\*800h

2\*150mm,下配一层台板(200kg)。

型号

尺寸mm

**WBZ157000**

1500\*700\*800h

无抽屉。

型号

尺寸mm

**WBZ157001**

1500\*700\*800h

1\*150mm,下配一层台板(200kg)。

挂板、上架、挂钩及电器配件，可搭配重量型工作桌；组合成各种用途之测试桌；并可依据

客户需求设计，打造特殊功能之工作桌，有效提高工作效率。**61**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**62**

挂板工作台

长度：1500mm/1800mm/2100mm/2400mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

挂板工作台

长度：1500mm/1800mm/2100mm/2400mm

深度：750mm(27\*27E)/900mm(27\*36E)

高度：800mm

459x612mm(配深900mm)

459x459mm(配深750mm)

备注：此挂板可配15、18、21、24系列工作台。

型号

尺寸/mm

(W\*H)

GB156011

1500\*880

GB186011

1800\*880

GB216011

2100\*880

GB246011

2400\*880

型号

尺寸/mm

(W\*H)

GB156012

1500\*880

GB186012

1800\*880

GB216012

2100\*880

GB246012

2400\*880

型号

尺寸/mm

(W\*H)

GB156013

1500\*880

GB186013

1800\*880

GB216013

2100\*880

GB246013

2400\*880

型号

尺寸/mm

(W\*H)

GB156014

1500\*880

GB186014

1800\*880

GB216014

2100\*880

GB246014

2400\*880

备注：此挂板可配15、18、21、24系列工作台。

型号

尺寸/mm

(W\*H)

GB151101

1500\*1100

GB181101

1800\*1100

GB211101

2100\*1100

GB241101

2400\*1100

型号

尺寸/mm

(W\*H)

GB151103

1500\*1100

GB181103

1800\*1100

GB211103

2100\*1100

GB241103

2400\*1100

型号

尺寸/mm

(W\*H)

GB151104

1500\*1100

GB181104

1800\*1100

GB211104

2100\*1100

GB241104

2400\*1100

型号

尺寸/mm

(W\*H)

GB151102

1500\*1100

GB181102

1800\*1100

GB211102

2100\*1100

GB241102

2400\*1100

位邦工作台全模块化制作，多种

台面可选；有极强扩展性，随意增加

挂板、置物盘、电源盒、平衡器吊轨、

日光灯、物料盒、挂钩等；

特别适合：实验室、测试单位、

维修厂、组装厂、模具厂、机械

厂及一般工厂使用。**63**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**64**

工作台配件

工作台配件

方孔板：

百叶板:

光板：

置物盘:

矮立杆:

高立杆：

吊轨：（配一个平衡器吊钩）

电源盒:（1个空开带漏电，1个电源指示灯，2个五孔

插座，1个五孔一开，10A）

三防灯:

台虎钳:

1500mm

编号

F7045 705\*456

F7030 705\*304

尺寸mm

1800mm

编号

F8545 855\*456

F8530 855\*304

尺寸mm

2100mm

编号

F1045 1005\*456

F1030 1005\*304

尺寸mm

2400mm

编号

F1145 1155\*456

F1130 1155\*304

尺寸mm

1500mm

编号

G7045 705\*456

G7030 705\*304

尺寸mm

1800mm

编号

G8545 855\*456

G8530 855\*304

尺寸mm

2100mm

编号

G1045 1005\*456

G1030 1005\*304

尺寸mm

2400mm

编号

G1145 1155\*456

G1130 1155\*304

尺寸mm

1500mm

编号

L1588 1500\*880

尺寸mm

1800mm

编号

L1888 1800\*880

尺寸mm

2100mm

编号

L2188 2100\*880

尺寸mm

2400mm

编号

L2488 2400\*880

尺寸mm

1500mm

编号

L1511 1500\*880

尺寸mm

1800mm

编号

L1811 1800\*880

尺寸mm

2100mm

编号

L2111 2100\*880

尺寸mm

2400mm

编号

L2411 2400\*880

尺寸mm

1500mm

编号

D1500

1500

尺寸mm

1800mm

编号

D1800

1800

尺寸mm

2100mm

编号

D2100

2100

尺寸mm

2400mm

编号

D2400

2400

尺寸mm

编号

T4000

4寸

尺寸mm 编号

T6000

6寸

尺寸mm 编号

T8000

8寸

编号

尺寸mm

R1201 单管1200mm

尺寸mm

编号

双管1200mm

尺寸mm

R1202

1500mm

编号

D7015 705\*152

尺寸mm

1800mm

编号

D8515 855\*152

尺寸mm

2100mm

编号

D1015 1005\*152

尺寸mm

2400mm

编号

D1115 1155\*152

尺寸mm

1500mm

编号

Z7025 705\*250

Z7045 705\*450

尺寸mm

1800mm

编号

Z8525 855\*250

Z8545 855\*450

尺寸mm

2100mm

编号

Z1025 1005\*250

Z1045 1005\*450

尺寸mm

2400mm

编号

Z1125 1155\*250

Z1145 1155\*450

尺寸mm

1500mm

编号

B7045 705\*456

B7030 705\*304

尺寸mm

1800mm

编号

B8545 855\*456

B8530 855\*304

尺寸mm

2100mm

编号

B1045 1005\*456

B1030 1005\*304

尺寸mm

2400mm

编号

B1145 1155\*456

B1130 1155\*304

尺寸mm**65**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**66**

大理石/铸铁工作台

六角工作台

·采用刮研工艺，按JG/T7974-99标准制造，材料采用HT200灰口铸铁。

·工作台面上可加工V型、T型、U型槽和圆孔、长孔等。

·用于工件的检测或划线和平面基准器具以及研磨、模具、量具的修理，精度等级可达0级。

WBZ0505

WBZ0805

WBZ1010

WBZ1510

WBD0505

WBD1010

WBD1610

WBD2021

WBD2016

WBZ2010

WBZ2015

WBZ2515

WBZ3015

型号

尺寸mm

**SWB2480 02**

2400\*1200\*800h

台面由2块等腰梯形木板拼接而成,整体荷重1000kg.

电源岛**67**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**68**

铝合金柔性系统

铝合金柔性系统**69**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**70**

防静电工作台

长度：1530mm/1830mm/2280mm

深度：600mm/750mm/900mm

防静电工作台

高度：760mm

根据国军标GJB3007A-2009，欧盟EN61340及航天部最新标准，

防静电是一个系统工程，包括人体防护系统、防静电监测系

统、产品防静电系统以及防静电操作平台。

在防静电区域的一些基础设施要求包括以下几方面：

环境要求：温度16~18度，湿度45%~75%，气压86~106kpa

接地要求：实施方法为保护接地线时，接地电阻小于10欧，

交流阻抗小于1欧。

地面要求：防静电工作区地面铺设防静电地板或防静电地垫

区域要求：防静电工作区标明区域界限，配备相应的防静电

门禁系统，并在明显处悬挂警示标示

工装要求：防静电区域的操作台、推车、工作椅、货架等具

有防静电功能

其他装备要求：包含防静电耗材、测试仪器、周转设备等具

有防静电功能

工作人员要求：应进行专业的防静电知识培训，进入防静电

区域时应穿戴具有防静电功能的衣服、鞋子、手套等，在工

作时还应该佩戴相应腕带时时地导泻人身不断产生的静电

针对更加严格的防静电环境，工作人员还应通过各种仪器时

时和不定时的检测静电是否顺畅导泻

工作台每个零部件都具有互换性，可以在工艺改动、产品转型，测试仪器、测试工具增减等时候，

通过调整防静电工作台部件就可以产生新的生产单元或流水线。

防静电产品符合国军标QJB3007A-2009、航天电子产品静电防护技术要求Q/QJA119-2013以及欧盟

EN61340防静电标准；SJ/T11236以及欧盟EN61547：1995+2000电磁兼容性标准。

可调式双跨防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载

描述

可调式防静电工作台支撑 1500\*750 配铝合金防护脚

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*750\*25 十年防静电稳定期

抽屉固定支架 D750

SD-200型加高双抽 35kg/层 100%全开 372\*486\*346

2015新款带冲孔立杆组合 2M750\*1360

雁式灯架组合 2M750 2014款

高级格栅双管LED长效节能照明灯 L1250 冷白 600LX 2\*16W

上挡板 M750\*650

单支架可调节搁板 M750\*650

双拐臂A4型文件架

平衡器 1.5-3.0kg

防静电手腕带盒(含线夹）

2M750型钢制9位单漏保主辅斜面电源盒 悬挂型 五孔新国标 2015新款

可调式单跨防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载，适用于电装焊接台

描述

框架式工作台支撑 1500\*750\*760 （含25mm台面）

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*750\*25

2015新款带冲孔立杆组合 2M750\*1360

雁式灯架组合 2M750 2014款

三防双管LED长效节能照明灯 L1270 冷白 光照度 600LX 2\*16W

M750悬挂架

新款加强型普通钢制搁板+光亮镀铬支架 M750\*400

百叶窗式挂板 M750\*390 灰色

百叶窗式挂板 M750\*390 蓝色

抽屉固定支架 D750

SD-200型加高双抽 35kg/层 100%全开 372\*486\*346

2M750型钢制9位单漏保主辅电源盒 悬挂型

可调式双跨防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载

抽屉承载能力：35kg/层，抽屉可100%拉出

采用电脑保密柜，保证关键岗位电脑信息安全

适用于电装焊接台。

描述

可调式防静电工作台支撑 1500\*750 配铝合金防护脚

新款圆边德国进口长效性防静电耐磨台面 灰面灰边 1530\*750\*25

抽屉固定支架 D750

SD-200型加高双抽 35kg/层 100%全开 372\*486\*346

2015新款带冲孔立杆组合 M750\*1580

高级格栅双管LED长效节能照明灯 L1250 冷白 光照度 600LX 2\*16W

ERGO灯架组合 2M750

上挡板 M750\*390 文件看板 M750\*390

新款加强型普通钢制搁板+光亮镀铬支架 M750\*300

防静电手腕带盒 （含线夹）

欧标电源拖线板+安装挂钩\*2（光亮镀铬） 一开四位 欧标插头

2M750型钢制9位单漏保斜面电源盒 悬挂型 五孔新国标 2015新款**71**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**72**

防静电工作台

长度：1530mm/1830mm/2280mm

深度：600mm/750mm/900mm

防静电工作台

高度：760mm

可调式双跨防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载，适用于电装焊接台

描述

可调式防静电工作台支撑 1500\*750 配铝合金防护脚

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*750\*25 十年防静电稳定期

抽屉固定支架 D750

SD-200型加高双抽 35kg/层 100%全开 372\*486\*346

2015新款带冲孔立杆组合 2M750\*1360

雁式灯架组合 2M750 2014款

PHILPS灯管三防双管照明灯 2\*18W 735\*160\*80

M750悬挂架 红色塑料料盒 大型 220\*140\*125

德国进口防静电上搁板 加强型支架 灰面灰边 2M750\*380 （两块板）

冲孔上挡板 M750\*390 灰色

冲孔上挡板 M750\*390 蓝色

防静电手腕带+防静电手腕带盒

2M750型钢制9位单漏保主辅斜面电源盒 悬挂型

可调式单跨防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载，抽屉承载能力：35kg/层 适用于电装焊接台

描述

可调式防静电工作台支撑 1500\*750

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*750

抽屉固定支架 D750

SD-200型加高双抽 372\*486\*346

带冲孔立杆组合 M750\*1360

ERGO灯架组合 M750

高级格栅双管照明灯 冷色偏白 2\*36W

M750新款加强型普通钢制搁板+光亮镀铬支架 300

防静电间隔板（对）D=300

上挡板 M750\*390

LCD显示器支架 60双拐臂

防静电手腕带盒

可调式单跨防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载 适用于电装焊接台。

描述

可调式防静电工作台支撑 1500\*750 配铝合金防护脚

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*750\*25

抽屉固定支架 D750

SD-200型加高双抽 35kg/层 100%全开 372\*486\*346

带冲孔立杆组合 M750\*1580 雁式灯架组合 M750

高级格栅双管照明 冷色偏白 2\*36W PHILPS H型长效灯管

防静电右侧台板 灰面灰边 400\*500

上挡板 M750\*390 文件看板 M750\*390

新款加强型普通钢制搁板+光亮镀铬支架 M750\*300

单拐臂悬挂架 M750悬挂架

蓝色塑料料盒 小型 140\*105\*75

蓝色塑料料盒 中型 190\*105\*75

防静电手腕带盒 （含线夹）

M750型钢制5位单漏保斜面电源盒 悬挂型 五孔新国标

双柜单跨防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载，

适用于电装焊接台

柜体尺寸：585\*372\*740mm,抽屉承载能力：35kg/层，抽屉可100%拉出

描述

2\*B-307双抽柜型工作台支撑 1500\*750 含抽屉间隔板

德国进口防静电耐磨台面+不锈钢单边 1530\*750\*50

2015新款带冲孔立杆组合 M759\*1360

ERGO灯架组合 M750

三防单管LED长效节能照明灯 L735 冷白 光照度 160LX 8W

冲孔上挡板 M750\*240

新款加强型普通钢制搁板+光亮镀铬支架 M750\*300

M750悬挂架

蓝色塑料料盒小型 140\*105\*75

德标电源拖线板+角码 一开四位 德标插头

防静电手腕带+防静电手腕带盒

防静电型工作转盘 400

单柜单跨式防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载,

柜体尺寸585\*372\*740mm

适用于电装焊接台

描述

B-307型右单三抽柜型工作台支撑 1500\*700

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*700\*25

带冲孔立杆组合 M750\*1360

雁式灯架组合 M750

高级格栅双管照明灯 冷色偏白 2\*36W

M750悬挂架

蓝色塑料料盒 小型 140\*105\*75

蓝色塑料料盒 中型 190\*105\*75

蓝色塑料料盒 大型 220\*140\*125

双柜式防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载

柜体尺寸585\*372\*740mm

适用于电装焊接台。

描述

B-307双三抽柜型工作台支撑 1500\*700 含抽屉间隔板

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*700\*25

防静电型工作转盘 400

塑料键盘架

2015新款带冲孔立杆组合 2M750\*1580

高级格栅双管LED长效节能照明灯 L1250 冷白 2\*16W

ERGO灯架组合 2M750

文件看板 M750\*390

新款加强型普通钢制搁板+光亮镀铬支架 M750\*300

M750悬挂架

黑色塑料料盒 小型 140\*105\*75

黑色塑料料盒 中型 190\*105\*75

黑色塑料料盒 特大型 270\*140\*125

2M750型钢制9位单漏保主辅斜面电源盒 悬挂型 五孔新国标 2015新款**73**

**www.shvbang.com**

车间整理 位邦来帮

非标可定制

**74**

防静电工作台

长度：1530mm/1830mm/2280mm

深度：600mm/750mm/900mm

防静电工作台

高度：760mm

双柜防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载，适用于电装焊接台

描述

2\*D-300双三抽柜式工作台支撑 1800\*750

德国进口防静电耐磨台面 灰面灰边 1830\*750\*25

带冲孔立杆组合 2M900\*1580 2014款

ERGO灯架组合 2M900

PHILPS灯管三防双管照明灯 2\*30W 1040\*160\*80

上挡板 M900\*390 灰色

上挡板 M900\*390 蓝色

新款加强型普通钢制搁板+光亮镀铬支架 M900\*300

M900悬挂架

蓝色塑料料盒 小型 140\*105\*75

红色塑料料盒 小型 140\*105\*75

黑色塑料料盒 小型 140\*105\*75 ESD

2M900型钢制11位单漏保主辅斜面电源盒 悬挂型

可调式双跨防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载，抽屉承载能力：35kg/层 ，抽屉可100%拉出

适用于电装焊接台

描述

可调式防静电工作台支撑 1500\*750 配铝合金防护脚

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*750\*25

抽屉固定支架 D750 防静电型工作转盘 400

SD-200型加高双抽 35kg/层 100%全开 372\*486\*346

2015新款带冲孔立杆组合 2M750\*1360 防静电手腕带盒（含线夹）

ERGO灯架组合 2M750 平衡器 1.5-3.0kg

高级格栅双管LED长效节能照明灯 L1250 冷白 2\*16W

新款加强型普通钢制搁板+光亮镀铬支架 M750\*300

单支架可调节搁板 M750\*650 M750悬挂架 防静电脚踏 540\*390\*320

蓝色塑料料盒 小型 140\*105\*75

蓝色塑料料盒 中型 190\*105\*75

蓝色塑料料盒 大型 220\*140\*125

欧标电源拖线板+安装挂钩\*2（光亮镀铬） 一开四位 欧标插头

2M750型钢制9位单漏保主辅斜面电源盒 悬挂型 五孔新国标

单柜双跨式防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载

抽屉承载能力：35kg/层，抽屉可100%拉出

描述

DK-052型右单柜承重型工作台支撑 1500\*750

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*750\*25

带冲孔立杆 3\*H996

德国进口防静电上搁板 加强型支架 灰面灰边 1530\*380

上挡板 M750\*390

百叶窗式挂板 M750\*390

2M750型钢制9位单漏保主辅电源盒 悬挂型

双柜双跨防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载，

柜体尺寸：500\*650\*720mm,抽屉承载能力：35kg/层，抽屉可100%拉出

可选用三抽柜或单开门柜

描述

DK-051/D-300型双柜式工作台支撑 1800\*750 左柜/右三抽柜

德国进口防静电耐磨台面灰面灰边 1830\*750\*25

带冲孔立杆的防静电顶板 灰面灰边 1830\*300 净高480

百叶窗式挂板 M900\*390

文件看板 M900\*390

黑色塑料料盒 中型 190\*105\*75

防静电手腕带+防静电手腕带盒

2M750型钢制9位单漏保主辅电源盒 悬挂型

单柜单跨式防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载,

适用于调试包装台

描述

可调式防静电工作台支撑 1500\*750 配铝合金防护脚

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*750\*25

带冲孔立杆 3\*H996 2014款

德国进口防静电上搁板 加强型支架 灰面灰边 1530\*380

PHILPS灯管三防双管照明灯 2\*30W 1040\*160\*80

CPU托架

塑料键盘架

SD-200型加高双抽 35kg/层 100%全开 372\*486\*346

抽屉固定支架 D750

防静电手腕带+防静电手腕带盒

2M750型钢制9位单漏保主辅电源盒 悬挂型

双柜式防静电工作台

工作台承重能力：500kg，均匀承载

适用于调试包装台。

描述

2\*B-307双三抽柜型工作台支撑 1500\*700 含抽屉间隔板

德国进口防静电耐磨台面 灰面黄边 1530\*700\*25

塑料键盘架

带冲孔立杆 3\*H996 2014款

德国进口防静电上搁板+标准支架 灰面黄边 1530\*380

PHILPS灯管三防照明灯 2\*18W 7