**产品介绍 Overview**

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于

规范存储易燃易爆液体及危险化学品

安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm，防爆性能更好

采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好

柜身底部50mm高的防漏液槽尽可能的防止化学液体的外溢

独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，可承托400lbs的钢制安全罐

柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，可大程度的增加抗化学品的能力

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧

**技术参数 Specifications**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄色型号 | CL800400 | CL801200 | CL803000 | CL804500 | CL806000 | CL809000 |
| 红色型号 | CL800401 | CL801201 | CL803001 | CL804501 | CL806001 | CL809001 |
| 蓝色型号 | CL800402 | CL801202 | CL803002 | CL804502 | CL806002 | CL809002 |
| 加仑/Gal | 4/Gal | 12/Gal | 30 /Gal | 45 /Gal | 60/ Gal | 90 /Gal |
| 重量（千克） | 18 kg | 36kg | 100kg | 138kg | 165kg | 190kg |
| 容积（加仑/升） | 4/15 | 12/45 | 30/114 | 45/170 | 60/227 | 90/340 |
| 可调层板（块） | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 门类型 | 单门/手动 | 单门/手动 | 双门/手动 | 双门/手动 | 双门/手动 | 双门/手动 |
| 外型尺寸（高\*宽\*深/厘米） | 56\*43\*43 | 89\*59\*46 | 112\*109\*46 | 165\*109\*46 | 165\*86\*86 | 165\*109\*86 |

**注意事项 Notices**

备注：

产品有黄（黄色指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化

学品类型不同

在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体，这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别

危险品

**产品应用 Applications**

