●产品特征：  
·几乎可在任何环境下手动制成小公差表面，例如在现场或车间；制造标准：BS 328 : Part 4 : 1990、DIN 206B  
  
·公制公差  
直径：≤3.00；公差：+0.008, -0.007  
直径：3.00＜直径≤6.00；公差：+0.010, -0.005  
直径：6.00＜直径≤10.00；公差：+0.012, -0.006  
直径：10.00＜直径≤18.00；公差：+0.015, -0.008  
直径：18.00＜直径≤30.00；公差：+0.017, -0.009  
直径：30.00＜直径≤50.00；公差：+0.021, -0.012