●产品特征：
·采用优质高速钢（M2）材质，全磨工艺制，采用TIN涂层
·顶角118°，螺旋角30°
·符合DIN338标准
·加工铸铁、结构钢、模具钢