**产品介绍 Overview**

****ZCUT-9胶带切割机（胶纸机）****

产品名称：ZCUT-9胶带切割机

产品品牌：YAESU（优质素）

规格型号：ZCUT-9

原产地：日本

**产品特点 Features**

无滚轮设计

双感应器，一次可切割 2 卷胶带

切割最大宽度为60mm

记忆功能（作业前可自由设定六祖不同长度需求供应用）

透过弹性胶卷铺轴可轻易固定胶卷

预设，循环及作业技术功能

同一时间可使用两卷胶带

保护装置，刀口处 加有安全防护挡板

精确数字控制切割长度

不需因胶带厚薄调校

内建钳子，润滑油，搁板供简易操作

防静电ABS材质

提高安全性，当警戒装置运作及暂停胶纸机后，即使把堵塞物清除，胶纸机也不会立刻运作，需重新按开始键后才可正常使用

ZCUT-9RP具有特殊的功能，剥离后的胶带之外的最大胶带外径是150毫米

**技术参数 Specifications**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | ZCUT-9 |
| 科切割长度 | 5-999mm |
| 胶带宽度 | 6-60mm |
| 最大外径 | 300mm |
| 重量 | 2.5kg |
| 适用电源 | 220V/110V |
| 体积 | 116（W）\*140（H）\*213（D）mm |
| 适用胶带 | 细丝胶带，强化胶带，醋酸纤维胶带，玻璃纤维胶带，双面胶，Normex等 |

**注意事项 Notices**

如果切割机出现故障不能正常使用，需要马上切断电源，防止再次损伤，并转教专业维修人员维修。

胶带切割机的主要功能就是切割胶带，需要注意该切割机切割胶带的规格，不在规格呢的，切勿强塞。更不要用来切割硬物，比如木条，管子类的，以免损坏刀片。

搬动切割机时，请勿抓住旋转圆盘，以免损坏切割机。

****胶带切割机的日常维护****

切割机在使用一段时间后，胶带的胶水开始粘在刀片上，刀片就会变得很难切割胶带。切割机刀片上的胶水，请使用一块浸过汽油或酒精的布擦拭刀片。

如果胶带的旋转圆盘上粘不住，请拿些胶带粘在圆盘上压紧，直到把污物粘掉。