**产品介绍 Overview**

抽带顺畅，防止打包带散卷。

推车式把手更带有工具盘可存放工具，适合流动作业。

适用于3/4"-1-1/4"（19.0-31.8mm）的复卷或单卷打包带。

**技术参数 Specifications**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 打包带尺寸 | | 尺寸 | | | | | | 重量 | |
| 高度 | | 宽度 | | 长度 | |
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 公斤 |
| DF-10RW | 3/8-3/4 | 9.5-19.0 | 41 | 1041 | 18-1/2 | 470 | 28 | 711 | 94 | 43 |