**产品介绍 Overview**

五层瓦楞纸箱又称双瓦楞纸箱，五层瓦楞纸箱的纸板结构是由面纸、里纸、芯纸和两张瓦楞芯纸粘合而成

常见愣型组合有：AB楞、CB楞、BE楞、ABE楞等，而纸板厚度也会不同，每种瓦楞用途也不一样

特点：缓冲性非常好，起到大物件在运输中不受损

材质：采用3A级牛皮纸

**技术参数 Specifications**

|  |  |
| --- | --- |
| 规格（cm） | 材质参数 |
| 20\*14\*11 | 200AAA+130+60+170+140AAAg |
| 34\*24\*13 |
| 34\*24\*24 |
| 50\*40\*18 | 230AAA+170+80+170+170AAAg |
| 50\*40\*70 |
| 50\*40\*80 |
| 50\*40\*28 |
| 67\*36\*27 |
| 50\*40\*40 |
| 50\*40\*58 |
| 100\*53\*40 | 230AAA+140+60+170+80+170+200AAAg |
| 150\*35\*40 |

**产品细节 Details**

