
# 内圆磨床


























适用于各类套圈类、轴类零件的内孔（含锥孔、通孔或不通孔）的磨削。磨削孔径范围：3mm——500mm、300mm——2500mm（立式）;圆度范围：0.001m——0.008mm;直径一至范围：0.002mm——0.015mm;粗糙度范围：Ra0.016——Ra0.63;

| **产品型号** | **磨削孔径 (mm)** | **磨削深度 (mm)** | **最大工件旋径罩内/罩外 (mm)** | **加工精度 (μm)** | | | **总功率 (kw)** | **机床重量 (kg)** | **外形尺寸 (cm)** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **圆度** | **圆柱度** | **粗糙度(Ra)** |
| [M215A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/37.html) | 3~50 | 80 | 180/220 | 3 | 3 | 0.63 | 5.59 | 1200 | 158×145×1 |  |
| [MD215A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/38.html) | 3~50 | 80 | 180/220 | 3 | 3 | 0.63 | 6.34 | 1300 | 158×145×1 | 带端磨 |
| [MB215A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/39.html) | 3~50 | 80 | 150/250 | 3 | 3 | 0.63 | 5.59 | 2350 | 290×165×1 | 半自动、数控 |
| [MBD215A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/40.html) | 3~50 | 80 | 150/250 | 3 | 3 | 0.63 | 6.34 | 2500 | 290×165×1 | 半自动、带端磨、数控 |
| [MB215B](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/41.html) | 6~50 | 50 | 最大夹持100 最大旋径240 | 3 | 3 | 0.63 | 6.5 | 2500 | 200×109×1 | 半自动、数控 |
| [M215A/CNC](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/42.html) | 3~50 | 80 | 180/220 | 2 | 3 | 0.63 | 10 | 1200 | 158×145×1 | 半自动、数控 |
| [MB215A/CNC](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/43.html) | 3~50 | 80 | 150/250 | 2 | 3 | 0.63 | 8.8 | 2000 | 290×165×2 | 半自动、数控 |
| [MBD215B/CNC](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/44.html) | 3~50 | 80 | 150/250 | 2 | 3 | 0.63 | 8.8 | 2500 | 290×165×2 | 半自动、带端磨、数控 |
| [M215B/CNC](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/45.html) | 3~50 | 80 | 150/250 | 2 | 3 | 0.40 | 12 | 1600 | 206×135×1 |  |
| [MK215](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/46.html) | 6~50 | 80 | 最大夹持100 最大旋径240 | 1.2 | 2 | 0.40 | 20 | 2500 | 200×109×1 | 数控 |
| [M2110C](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/47.html) | 6~100 | 150 | 260/480 | 3 | 5 | 0.63 | 4.14 | 1600 | 236×126×1 |  |
| [MBD2110B](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/48.html) | 15~100 | 125 | 315 | 3 | 5 | 0.63 | 16 | 5000 | 260×250×2 | 半自动、带端磨、数控 |
| [MGD2110B](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/49.html) | 10~100 | 125 | 240/400 | 1 | 2 | 0.08 | 7.5 | 3500 | 285×122×1 | 高精度、带端磨 |
| [M2110/CNC](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/50.html) | 15~100 | 125 | 280/480 | 3 | 3 | 0.63 | 7.5 | 4000 | 260×148×1 | 数控 |
| [MK2110](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/51.html) | 15~100 | 125 | 400 | 2 | 3 | 0.40 | 25 | 4500 | 290×140×1 | 数控 |
| [MK2115](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/52.html) | 15~150 | 100 | 200/480 | 3 | 4 | 0.40 | 25 | 4500 | 290×140×1 | 数控 |
| [M2120A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/53.html) | 50~200 | 200 | 400/600 | 3 | 8 | 0.63 | 9.2 | 3400 | 310×213×1 |  |
| [MD2120A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/54.html) | 50~200 | 200 | 400/530 | 3 | 8 | 0.63 | 9.5 | 3500 | 310×213×1 | 带端磨 |
| [MB2120](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/55.html) | 50~200 | 150 | 400/600 | 3 | 5 | 0.63 | 9 | 3500 | 280×170×1 | 半自动、数控 |
| [MGD2120B](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/56.html) | 50~200 | 200 | 400/600 | 1.5 | 3 | 0.16 | 9 | 4000 | 280×170×2 | 高精度、带端磨、数控 |
| [MK2120B](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/57.html) | 30~200 | 150 | 400/600 | 2 | 4 | 0.40 | 25 | 5000 | 310×168×1 | 数控 |
| [M250A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/58.html) | 150~500 | 450 | 510/725 | 5 | 8 | 0.63 | 8.92 | 4500 | 379×165×1 |  |
| [MK2150](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/59.html) | 150~500 | 450 (Φ250~500) | 510/725 | 3(Φ150) | 5(Φ150) | 0.80 | 20 | 4500 | 400×185×1 | 数控 |
| [M2532C](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/60.html) | 20~320 | 280 |  | 8 | 10 | 0.80 | 11.79 | 6500 | 201×141×3 | 立式行星磨床 |
| [MK2620](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/61.html) | 45~200 | 750 | 300 | 8 | 10 | 0.8 | 8 | 6000 | 512×170×1 | 数控深孔内圆磨 |
| [MK2710](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/62.html) | 30~100 | 80 | 400 | 2 | 3 | 0.40 | 10 | 5000 | 245×200×1 | 复合式数控 |
| [WX-004](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/63.html) | 15~100 | 180 | 220/350 | 径向跳动5 | 接触面90% | 0.32 | 4.2 | 3000 | 344×124×1 | 主轴锥孔磨床 |
| [WX-009A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/64.html) | 45~160 | 750 | 45-200 | 12 | 18/200 | 0.80 | 6 | 6000 | 512×170×1 | 深孔磨床 |
| [WX-031A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/65.html) | 35~135 | 80 | 500 |  |  | 0.80 | 6.7 | 2500 | 254×140×1 | 卡爪磨床 |
| [WX-034A](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/66.html) | 160~250 | 50 | 夹具旋径540 | 10 | 20 | 0.80 | 9 | 6500 | 225×145×2 | 立式内圆磨床 |
| [WX-034C](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/67.html) | 65~300 | 100 | 夹具旋径540 | 4 | 5 | 0.40 | 30 | 6500 | 145×240×3 | 数控立式内圆磨床 |
| [WX-042B](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/68.html) | 4~6 | 20 |  | 0.8 | 2 | 0.16 | 5 | 3800 | 248×153×1 | 喷油嘴中孔座面磨床 |
| [WX-065](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/69.html) | 40~120 | 115(Φ40) 230(Φ120) |  | 跳动0.008/300 | 端面0.01 | 0.40 | 10 | 6500 | 465×283×1 | 主轴锥孔端面磨床 |
| [MK2860](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/70.html) | 150~600 | 500 | 800 | 4 | 8 | 0.4 | 50 | 20000 | 330×250×3 | 数控立式内圆磨床 |
| [MK28100](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/71.html) | 300~1000 | 500 | 1200 | 5 | 8 | 0.4 | 80 | 45000 | 510×310×5 | 数控立式内圆磨床 |
| [MK28160](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/72.html) | 400~1600 | 500 | 1700 | 5 | 8 | 0.4 | 90 | 50000 | 520×330×5 | 数控立式内圆磨床 |
| [MK28250](http://www.xiji.com.cn/a/nymc/2017/0928/73.html) | 600~2500 | 500 | 2700 | 8 | 12 | 0.4 | 105 | 75000 | 680×570×5 | 数控立式内圆磨床 |