**产品特点 Features**

****10环喉箍架****

由标准粗号线制成

可以装10种直径尺寸的喉箍：

        小喉箍(5. 6mm到16mm)

        小喉箍(7. 9mm到22mm)

        #6 (9.5 mmflJ22mm)

        #10(14 mm到27mm)

        #12(14 mm到32mm)

        #16(17. 5mm到38mm)

        #20(19mm到44mm)

        #28(33 mm到57mm)

        #32 (40mm到64mm)

        #36 (46mm到57mm)

标识面板上有喉箍直径和管的型号

在标识面板上可贴标签

喉箍需另购

带挂钩，可以挂在柜台上、墙上和面板上

成品，不需要组装

耐用黑色喷粉涂层，带黑色或白色标识 面板

**技术参数 Specifications**

