|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   材料特点：PA6、PA66：² 高强度、高刚性、耐磨和润滑性能好² 低温韧性好² 玻纤增强产品外观好POM：² 优异的耐磨擦，耐磨损特性及长时间滑动性能² 良好的均衡的机械性能、良好的耐蠕变性能、优良的耐疲劳能力² 高弹性模量和优的弹性回复率

|  |
| --- |
| 轴承保持架：66G5HX |

|  |
| --- |
| 高压水枪：66G9HW、80G6SX |

应用举例：IMG_256 |