# 无心磨床

















适用于各类圈类、轴类及管类零件的圆柱面进行通过式磨削和对各类阶梯、锥形、圆柱体旋转面进行切入式磨削等。磨削直径范围：0.5mm——400mm;圆度范围：0.001m——0.006mm;直径一至范围：0.002mm——0.008mm;粗糙度范围：Ra0.016——Ra0.64

| **产品型号** | **磨削直径通磨/切入磨(mm)** | **磨削长度通磨/切入磨(mm)** | **加工精度(μm)** | **总功率(kw)** | **机床重量(kg)** | **外形尺寸(cm)** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **圆度** | **圆柱度** | **粗糙度(Ra)** |
| [M1020A](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/1.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 0.5~20/3~20 | 80/80 | 2 | 2 | 0.32 | 5.3 | 1900 | 175×129\0 |  |
| [MG1020](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/2.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 0.5~20/3~20 | 80/80 | 1 | 1.2 | 0.16 | 5.57 | 2000 | 180×215\0 | 高精度 |
| [MT1040A](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/3.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 2~40/7~40 | 140/120 | 2 | 3 | 0.32 | 8.83 | 2000 | 155×130\0 | 切入磨特殊订货 |
| [MM1040S](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/4.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 1~40/2~40 | 140/120 | 1.5 | 2 | 0.20 | 10.23 | 2000 | 155×130\0 | 精密数控一轴 |
| [M1050A](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/5.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 5~50/7~50 | 120 | 2 | 3 | 0.32 | 13.78 | 2800 | 192×168\0 |  |
| [MG1050B](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/6.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 5~50 | 200/145 | 1 | 1.5 | 0.16 | 16.83 | 5000 | 355×270\0 | 高精度、数控 |
| [MGT1050](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/7.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 2~50 | 180 | 1 | 1.8 | 0.16 | 11.59 | 5000 | 220×119\0 | 高精度、通磨 |
| [MK1050](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/8.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 2~50/5~50 | 195 | 0.6 | 1 | 0.20 | 25 | 5000 | 240×130\0 | 数控 |
| [WX3-018](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/9.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 2~50 | 200 | 1 | 1.5 | 0.16 | 13.7 | 3000 | 221×124\0 | 高精度 |
| [WX3-018/1](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/10.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 2~50/5~50 | 200 | 1 | 1.5 | 0.16 | 14.2 | 3000 | 229×120\0 | 数控 |
| [WX3-018CNC5](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/11.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 2~50/5~50 | 200 | 1 | 1.5 | 0.16 | 25 | 3000 | 229×120\0 | 全自动 |
| [M1080D](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/12.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 5~80 | 180/145 | 2 | 3 | 0.32 | 16.68 | 3500 | 195×158\0 |  |
| [MKS1080](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/13.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 5~80 | 200/145 | 2 | 3 | 0.32 | 18 | 5000 | 340×206\0 | 高速、数控 |
| [M10100](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/14.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~100 | 210/195 | 2 | 3 | 0.32 | 20.16 | 5000 | 267×150\0 | 切入磨特殊订货 |
| [M10100B](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/15.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~100 | 210/195 | 2/3(切入) | 3/5(切入) | 0.32 | 20.96 | 5000 | 267×150\0 | 数控 |
| [MS10100](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/16.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~100 | 195 | 2 | 3 | 0.32 | 36.66 | 7500 | 340×142\0 | 高速 |
| [MKS10100](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/17.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~100 | 240 | 2 | 3 | 0.32 | 36.6 | 7500 | 340×142\0 | 高速 、数控 |
| [MKG10100](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/18.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~100 | 195 | 1 | 2 | 0.16 | 25.8 | 7000 | 328×130\0 | 高精度、数控 |
| [MW10200](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/19.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~200 | 300/290 | 2 | 4 | 0.32 | 47 | 10000 | 367×155\0 |  |
| [MW10200/3](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/20.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~200 | 300/290 | 2 | 4 | 0.32 | 42.67 | 10000 | 367×155\0 | 数控 |
| [MGW10200](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/21.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~200 | 300/290 | 1 | 2.5 | 0.16 | 43.38 | 10000 | 367×159\0 | 高精度 |
| [MGW10200/2](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/22.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~200 | 300/290 | 1 | 2.5 | 0.16 | 35.37 | 10000 | 367×159\0 | 高精度、数控 |
| [M11100A](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/23.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~100 | 300/390 | 3/2(切入) | 3/5(切入) | 0.32 | 25.67 | 10000 | 272×135\0 | 宽砂轮 |
| [M11100B](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/24.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~100 | 300/390 | 2 | 3/5(切入) | 0.32 | 45 | 10000 | 272×135\0 | 宽砂轮、数控 |
| [M11150A](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/25.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~150 | 300/490 | 2 | 3 | 0.32 | 45 | 10000 | 325×168\0 | 宽砂轮 |
| [MK11150](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/26.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~150 | 300/390 | 2 | 4 | 0.32 | 45 | 10000 | 325×168\0 | 宽砂轮、数控 |
| [MK11150A](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/27.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 10~150 | 300/490 | 2 | 3 | 0.32 | 44.71 | 10000 | 325×168\0 | 宽砂轮、数控 |
| [M11200/2](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/28.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 50~200 | 300/590 | 3 | 3 | 0.32 | 41.47 | 10000 | 350×185\0 | 宽砂轮 |
| [M11200/4](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/29.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 50~200 | 300/590 | 3 | 3 | 0.32 | 43.27 | 10000 | 350×185\0 | 宽砂轮、数控 |
| [MK10300](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/30.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 50~300 | 300/480 | 3 | 5 | 0.32 | 62 | 12000 | 410×159\0 | 数控 |
| [MK10400](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/31.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 50~400 | 400/480 | 5 | 8 | 0.32 | 70 | 18000 | 445×208\0 | 数控 |
| [M11200A](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/32.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 20~200 | 300/590 | 1.5 | 3 | 0.32 | 43.27 | 10000 | 3500×1850× | 宽砂轮、数控 |
| [MS1080](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/33.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 5~80 | 200/145 | 2 | 2/3(切入) | 0.32 | 17.55 | 5000 | 3400×2066× | 高速 |
| [MT1040S](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/34.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 2~40/7~40 | 140/120 | 2 | 2 | 0.32 | 9.03 | 2000 | 155×130\0 | 高速 |
| [MG1180](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/35.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 5~80/10~80 | 250/280 | 1 | 1 | 0.16 | 22.62 | 5600 | 242×154\0 | 高精度 |
| [MK1180](http://www.xiji.com.cn/a/wxmc/2017/0927/36.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.xiji.com.cn/plus/_blank) | 5~80/10~80 | 250/280 | 1 | 2 | 0.16 | 22.62 | 5600 | 242×154\0 | 高精度、数控 |