**产品介绍 Overview**

名称：强酸强碱存储柜（PP柜）

型号：CL-P2000

规格尺寸：H1800\*W900\*D450MM

容积：200L/53加仑

配置：双开门、三块隔板

颜色：瓷白色

整体材质

柜体：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性

柜门：采用同质PP板制作

层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四周有立边，里边整体焊接成型。没有任何废料拼凑，可单独取出，便于清洁

材质厚度：8MM

**产品特点 Features**

张贴有醒目的腐蚀性提醒标识

为提高操作安全度，化学品柜还可以使用挂锁提供额外的防护

柜门根据需要可定制为左开或右开形式，各种大小尺寸双开门或单开门式样均可订做

可以用于各种腐蚀性化学品的存储，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全

具有十年以上的使用寿命

柜体底部有可调节镀锌钢平衡脚

**产品应用 Applications**

