●产品特征：  
·采用优质高速钢（M2）材质，全磨工艺制，采用TIN涂层  
·顶角118°，螺旋角30°  
·符合DIN338标准  
·加工铸铁、结构钢、模具钢