**产品特性**  
本产品是以聚烯烃为载体的专业膜级白色母,具有优异的分散性能，可改善薄膜表面呈鱼眼状和平整度欠佳等问题,在成型加工过程不会有残渣积聚于模头前端的情况出现。所生产的薄膜白度高、遮盖力强、不会起霜、且具有良好的耐光性能和耐热性能,在较高成型温度的情况下不会变色,适用于吹膜、流延及多层共挤薄膜等工艺。  
  
**·使用范围**  
可用于LDPE、LLDPE、HDPE和PP等树脂。